# INSTALACE TISKÁREN SUNMI NT210, NT212, NT310, NT311, NT312, NT313

## Instalace ovladače tiskárny pro OS Windows (Sunmi NT210, NT212, NT310, NT311, NT312, NT313)

1. Připojte cloudovou tiskárnu k pokladně nebo počítači s OS Windows pomocí datového USB kabelu.
2. Spusťte "CloudPrinter Driver v2.6.7.1.exe";
3. Vyberte "Install Printer Driver" a klikněte na "Next";
4. V seznamu portů vyberte "USB001", v rozevíracím seznamu modelů tiskáren vyberte "TP582" (pro 58mm tiskárnu) nebo "TP808" (pro 80mm tiskárnu) a klikněte na "Next";
5. Klikněte na "Finish" a v tiskovém zařízení systému byste měli vidět tiskárnu s názvem TP582 nebo TP808. Zkušební stránku můžete vytisknout a otestovat.

## Nastavení síťové tiskárny přes Bluetooth (Sunmi NT212, NT311, NT312)

1. Na tiskárně podržte na spodní vnitřní straně tlačítko pro párování po dobu dvou sekund.
2. Na mobilním zařízení nebo pokladně s Androidem dejte v nastavení Bluetooth vyhledat nové zařízení.
3. Přidejte nově nalezené zařízení (např. „CloudPrint\_0109 pro model NT311)

## Nastavení síťové tiskárny pro Wi-Fi připojení (Sunmi NT212, NT311, NT312)

1. Připojte tiskárnu USB kabelem k počítači nebo pokladně s OS Windows.
2. Rozbalte v systému Windows na disku balíček „sunmi-cloud-printer-setup-v1.11.zip“
3. Spusťte aplikaci „sunmi-cloud-printer-utility.exe“
4. Zmáčkněte tlačítko Connect a vyberte ze seznamu vaši tiskárnu.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku text, elektronika, snímek obrazovky, displej

Popis byl vytvořen automaticky

1. Přejděte na záložku Wi-Fi a zmákněte tlačítko Configure SSID…

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

1. Vyplňte jméno a heslo Wi-Fi sítě, ke které se má tiskárna připojit.
2. Stisknutím tlačítka „Reload“ se můžete přesvědčit, že si tiskárna načetla nastavení sítě z DHCP serveru.
3. Pokud DHCP server nemáte, nastavte síťové parametry ručně a vše uložte tlačítkem „Save“
4. Následně můžete vytisknout zkušební stránku „Print Test Page“.
5. Odpojte se od tiskárny tlačítkem „Disconnect“.
6. Tiskárnu můžete odpojit od USB kabelu, měla by již být připojena k Wi-Fi síti.

## Nastavení síťové tiskárny pro LAN připojení (Sunmi NT212, NT310, NT311, NT312, NT313)

1. Připojte tiskárnu USB kabelem k počítači nebo pokladně s OS Windows.
2. Připojte k tiskárně ethernetový kabel (RJ45).
3. Rozbalte v systému Windows na disku balíček „sunmi-cloud-printer-setup-v1.11.zip“
4. Spusťte aplikaci „sunmi-cloud-printer-utility.exe“
5. Zmáčkněte tlačítko Connect a vyberte ze seznamu vaši tiskárnu.
6. Přejděte na záložku LAN a zkontrolujte, že si tiskárna načetla síťové údaje z Vašeho DHCP serveru.   
     
   Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

   Popis byl vytvořen automaticky
7. Pokud DHCP server nemáte, nastavte síťové parametry ručně (parametry Static). Vše pak uložte tlačítkem „Save“  
   Následně můžete vytisknout zkušební stránku „Print Test Page“.
8. Odpojte se od tiskárny tlačítkem „Disconnect“.
9. Tiskárnu můžete odpojit od USB kabelu, měla by již být připojena k LAN síti.

## Nastavení síťové tiskárny pro sériové připojení (Sunmi NT212, NT310, NT311, NT312, NT313)

1. Připojte tiskárnu USB kabelem k počítači nebo pokladně s OS Windows.
2. Připojte k tiskárně kabel pro sériovou komunikaci do portu RJ-45.
3. Rozbalte v systému Windows na disku balíček „sunmi-cloud-printer-setup-v1.11.zip“
4. Spusťte aplikaci „sunmi-cloud-printer-utility.exe“
5. Zmáčkněte tlačítko Connect a vyberte ze seznamu vaši tiskárnu.
6. Přejděte na záložku Serial a zadejte požadované hodnoty pro sériovou komunikaci.  
     
   Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

   Popis byl vytvořen automaticky
7. Vše pak uložte tlačítkem „Save“. Následně můžete vytisknout zkušební stránku „Print Test Page“.
8. Odpojte se od tiskárny tlačítkem „Disconnect“.
9. Tiskárnu můžete odpojit od USB kabelu, měla by již být připojena k LAN síti.

## Další nastavení tiskárny

Pod záložkou Audio můžete nastavit, které zvuky a jakým způsobem má tiskárna přehrávat.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Popis byl vytvořen automaticky

Na záložce Print Settings můžete nastavit následující vlastnosti:

* **Kódovou stránku** (pokud chcete jinou, než UTF-8, vyberte u možnosti UTF-8 volbu No, u možnosti CJK „Disable CJK mode“ a následně si vyberte požadovanou znakovou sadu.
* **Intenzitu tisku** (Density)
* **Kvalitu tisku** (Quality)
* **Druh papíru** (obyčejný termo papír (Receipt) / termo papír s černými značkami)
* **Posun papíru po zavření krytu** (On Cover Close) – nastavte délku vysunutí papíru v mm
* **Co se má stát po vytištění účtenky** (On Paper Not Taken)
  + Přestat tisknout (Stop Printing)
  + Hlasové upozornění (Voice Alert)

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, software

Popis byl vytvořen automaticky

## Zjištění stavu tiskárny

**Stav sítě**

Po spuštění tiskárny stiskněte dvakrát za sebou tlačítko pro párování (na spodní straně tiskárny mezi porty). Následně vyjede stránka se souhrnem aktuálního síťového nastavení tiskárny.

**Kompletní test**

Po spuštění tiskárny zmáčkněte současně tlačítko pro párování (mezi porty) a tlačítko pro posun papíru (krajní pravé tlačítko). Po jejich uvolnění vyjede kompletní test tiskárny.